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	[bookmark: Сведенияобобъекте]ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ публичного сервитута

	Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства, реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения «ПС 110 кВ Касимово» в рамках титула «Строительство ПС 110 кВ Касимово с двумя трансформаторами 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый, отпаек ВЛ 110 кВ Зеленогорск – Сертолово с отпайкой на ПС Дюны (ВЛ 110 кВ Северная – 4) и ВЛ 110 кВ Зеленогорск – Лупполово с отпайкой на ПС Дюны (ВЛ 110 кВ Рощинская – 3) до ПС 110 кВ Касимово ориентировочной протяженностью 3,65 км каждая»

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта 
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта 
	 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование Юкковское сельское поселение

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности
определения площади (Р +/- Дельта Р)
	 10000 +/- 35 м²

	3.
	Иные характеристики объекта
	 Публичный сервитут под объектом электросетевого хозяйства.
Цель установления: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации публичный сервитут устанавливается для строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом регионального значения, размещение которого предусмотрено Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой  Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381 «Об утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики», и в Приказе Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы»,  размещенные на сайте http://arch.lenobl.ru и https://minenergo.gov.ru, и необходимого для организации подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и электроснабжения населения.
Срок публичного сервитута: 49 лет. 
Кадастровый район: 78:07
Обладатель публичного сервитута, почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с ним: Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес местонахождения: 197349, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн.тер. г. МО Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, e-mail: office@lenenergo.ru).

	
	
	

	
	
	




	

	[bookmark: Сведенияоместоположенииграницобъекта]Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	

	1. Система координат   МСК-47, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта 

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	463346.78
	2211666.35
	Аналитический метод
	0.10
	-

	2
	463382.21
	2211782.22
	Аналитический метод
	0.10
	-

	3
	463274.21
	2211770.99
	Аналитический метод
	0.10
	-

	4
	463251.15
	2211695.59
	Аналитический метод
	0.10
	-

	1
	463346.78
	2211666.35
	Аналитический метод
	0.10
	-

	3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Раздел 3

	[bookmark: Сведенияоместоположенииизмененныхуточнен]Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	

	1. Система координат   -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м 
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                           

	Обозначение характерных точек части границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м 
	Метод определения координат характерной точки 
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	






	Схема расположения границ публичного сервитута
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